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ANEXO. fUENTES DE iNFORMACIÓN

1. PRESENTACIÓN

El presente Manual Preliminar de Análisis de Presiones e Impactos en las Masas de Agua Subterránea tiene por objeto proporcionar una base de trabajo para la elaboración del Primer Informe de Evaluación de Presiones e Impactos sobre las Aguas Subterráneas, cuya presentación a la Unión Europea está prevista para antes de que concluya el primer trimestre de 2005. Su elaboración se ha ajustado a las siguientes directrices: 

· Documentos de referencia.- La información que ha servido de base para la realización del presente Manual, está constituida por la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (en adelante, DMA), y la Guidance for the analysis of Pressures and Impacts In accordance with the Water Framework Directive, junto con la colección de fichas-guía para la presentación a la UE de informes relativos a presiones e impactos sobre las aguas subterráneas –distribuida ya entre las Confederaciones Hidrográficas–, así como otros documentos adicionales cuyas referencias figuran en el Anexo de la presente  Memoria.
· Procedimiento de elaboración.- A partir de los documentos anteriores se ha elaborado una síntesis en la que se exponen, de manera sucinta, la metodología de evaluación de presiones e impactos propugnada por la Unión Europea, y la información necesaria para ponerla en práctica. Respecto a este último aspecto conviene destacar que tal información no estará disponible en su totalidad antes de la fecha prevista para la entrega del Primer Informe de Evaluación arriba citado por lo que, por razones prácticas, se ha hecho especial hincapié en destacar la que, presumiblemente, sí lo estará para entonces; también por razones prácticas, el presente Manual ha sido elaborado según el esquema que conforma la colección de fichas-guía antes mencionada. 

· Alcance.- El presente Manual constituye un documento de trabajo, abierto a discusión ante todas las partes interesadas.
2. OBJETIVOS

El Artículo 5 de la DMA dispone que los Estados miembros deben efectuar, en cada demarcación hidrográfica, un análisis de las características de la misma y una evaluación de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y subterráneas, cuyo objetivo es identificar el riesgo de que una masa de agua no alcance los objetivos medioambientales previstos en el artículo 4 de la DMA. Para ello es necesario analizar la presión a la que está sometida cada una de estas masas y valorar el impacto producido. El estudio de identificación de presiones y evaluación de sus posibles impactos sobre las masas de agua de dicha demarcación es, precisamente, el objeto del presente Manual, en los términos y con el alcance descritos en el Capítulo precedente. En el caso de las masas de agua subterránea, dicho estudio debe comprender, según lo dispuesto en el Anexo 2 de la DMA, los siguientes apartados:

1. Caracterización inicial, que incluye la identificación de presiones y el riesgo de no alcanzar los objetivos para cada masa de agua subterránea.

2. Caracterización adicional, centrada exclusivamente en las masas de agua subterránea que presenten un riesgo.

3. Evaluación del impacto debido a la actividad humana en las aguas subterráneas, que debe realizarse para las aguas transfronterizas y las masas en riesgo.

4. Evaluación del impacto debido a los cambios en los niveles piezométricos de las masas de agua subterránea en las que se hubiesen designado objetivos medioambientales menos rigurosos.

5. Evaluación de la incidencia de la contaminación sobre la calidad de las aguas subterráneas, cuyo fin es determinar aquellas masas cuyo grado de contaminación sea tal que su recuperación se considere inviable y, en tales circunstancias, definir para las mismas objetivos de calidad menos rigurosos.

A título orientativo, en la figura 1 se reproduce el esquema de identificación de presiones y evaluación de impactos recogido en el documento Identificación de Presiones y Evaluación de Impactos de las Masas de Aguas Subterráneas citado en Anexo 1.

A la vista del escaso tiempo disponible, se recomienda emplear información lo más consolidada posible y aplicar métodos conocidos de manera que, a través del Primer Informe, se alcance el objetivo de proporcionar una evaluación preliminar del estado actual de las masas de agua subterránea así como de los riesgos a los que se encuentran sometidas.

3. EVALUACIÓN DE PRESIONES E IMPACTOS

Se entiende por presiones significativas aquéllas que pueden dar lugar al incumplimiento de los objetivos medioambientales de la DMA. Este efecto negativo depende simultáneamente tanto de la presión en sí misma –tipo y magnitud–, como de la vulnerabilidad de la masa de agua afectada. Es preciso disponer, pues, de criterios y valores umbrales que permitan estimar a priori si una presión es significativa, si bien hay que tener en cuenta que no toda masa de agua sometida a una presión superior al umbral propuesto está necesariamente en riesgo dado que, según se ha indicado, también ha de valorarse la vulnerabilidad de la propia masa de agua.

Los manuales de evaluación de presiones e impactos para aguas superficiales y subterráneas que figuran entre la documentación de referencia, recogen metodologías que si bien están dirigidas específicamente a uno y otro tipo de aguas, tienen también numerosos puntos en común. Las figuras 2 y 3 reflejan ambas de forma esquemática. En el caso de las aguas subterráneas, se atribuye a cada una de las presiones ejercidas una carga contaminante, que se valora de acuerdo con la siguiente escala: alta, media y baja, la misma que se establece para la vulnerabilidad del acuífero. De la  correlación de ambos factores se obtendría el denominado riesgo potencial de contaminación de cada una de las masas de agua subterránea que, en la figura 3, aparece expresado también como bajo, medio y alto, en correspondencia, respectivamente, con los colores verde, amarillo y rojo de las celdas representadas. En el caso de las aguas superficiales, la calificación del riesgo es idéntica a la anterior –bajo, medio y alto–, si bien los mecanismos de valoración no son exactamente los mismos.

En lo que respecta a las aguas subterráneas, el proceso finaliza con la correlación de los valores de riesgo con los resultados de la caracterización de la calidad química del agua y su nivel de explotación, que constituye una valoración de impacto previa a dicha correlación de la que resultan, en último término, tres categorías de masas de agua: en buen  estado, en riesgo y en mal estado. En el caso de las superficiales, el manual propone que, una vez identificados y valorados los niveles de riesgo, se seleccionen los denominados Sitios Potenciales de Referencia entre las masas de agua de riesgo bajo y, especialmente, las clasificadas como “sin riesgo”. Finalmente, propone también que se identifiquen las masas de agua intermedias entre los estados Muy Bueno/Bueno y Bueno/Aceptable. Para ambos tipos 
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Figura 1.- Esquema de trabajo en la identificación de presiones y evaluación de impactos según el Manual de Aguas Subterráneas
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Figura 3.- Evaluación de presiones e impactos según el Manual de Aguas Subterráneas
de aguas, la calificación de masa de agua en riesgo conllevaría la realización de una caracterización adicional más exhaustiva. 

El lo que concierne al presente Manual y a su finalidad específica, se considera válida la metodología general descrita para aguas subterráneas, si bien es importante destacar que no podrá ser desarrollada en su totalidad, en la medida que la información relativa a la vulnerabilidad de los acuíferos no estará disponible dentro del plazo previsto para la realización del Primer Informe de Evaluación. En consecuencia, la calificación del nivel de riesgo será exclusivamente la que corresponda a la carga contaminante de cada presión, y esta última la que se correlacione con el estado del agua –calidad y cantidad– para obtener, finalmente, la calificación de masa de agua en buen estado, mal estado o en riesgo.

No obstante, en términos generales puede admitirse que una calidad química deficiente es un indicio claro de vulnerabilidad, por lo que cabe suponer que las masas de agua cuya calidad obligue a una calificación de “Mal estado” apenas se verían afectadas por la ausencia de datos acerca de su vulnerabilidad. En este sentido, se recomienda la introducción de una cuarta categoría de masas de agua: “Sin datos”, en la que se incluirían, entre otras, aquéllas cuya vulnerabilidad se considere como factor imprescindible para su calificación, y que quedaría sujeta a la realización de trabajos posteriores al menos, para su caracterización inicial.

Respecto a estas últimas consideraciones, es importante destacar que en la Ficha GWPI-2 de las enviadas a las Confederaciones figuran sólo tres categorías:

· Masas de agua para las cuales ya esta claro que los objetivos no serán alcanzables y donde se requiere caracterización adicional.

· Masas de agua donde, debido a lagunas de información, no es posible saber actualmente si están en riesgo de no cumplir los objetivos y,  en consecuencia, se requiere la realización de trabajos adicionales para efectuar la caracterización inicial.

· Masas de agua para las cuales ya está claro que cumplen los objetivos, y que no están en riesgo. 

A juicio del IGME, la primera y tercera de estas categorías corresponderían, respectivamente, a las denominadas anteriormente como “Mal estado” y “Buen estado”, mientras que la segunda lo sería a la categoría “Sin datos”. En consecuencia, sería conveniente incorporar una cuarta para calificar a las masas de agua “En riesgo”, que serían aquellas que hallándose sometidas a presiones significativas, no reflejan en su estado químico el impacto de las mismas.

En los siguientes subapartados se aborda la evaluación de presiones e impactos a través de las siguientes Fichas entregadas a las Confederaciones:

· GWPI-1: Resumen de las presiones significativas sobre las aguas subterráneas en la cuenca  hidrográfica

· GWPI-2: Identificación de las masas de agua en riesgo 

· GWPI-3: Fuentes significativas de contaminación difusa en aguas subterráneas

· GWPI-4: Fuentes significativas de contaminación puntual en aguas subterráneas

· GWPI-6: Recargas artificiales significativas en aguas subterráneas

· GWPI-7: Intrusión salina significativa y otras intrusiones

Puesto que la Ficha GWPI-1 es un resumen de las presiones que las fichas 3, 4, 6 y 7, se tratan primero estas últimas y, a continuación, la primera. 

3.1. GWPI-3: Fuentes significativas de contaminación difusa en aguas subterráneas 

Objetivo

El objetivo de esta Ficha es valorar la incidencia de las fuentes de contaminación difusa sobre el estado de las masas de agua subterránea existentes en la cuenca. Esta incidencia puede expresarse como el porcentaje o el número de tales masas que se hallan en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA, como consecuencia de la presencia de dichas fuentes de contaminación difusa.

Información de referencia

Las fuentes de contaminación difusa que han de considerarse son las siguientes:

· Aeropuertos

· Vías de transporte

· Zonas de regadío

· Zonas de secano

· Zonas urbanas

· Zonas mineras

· Zonas recreativas

· Praderas

Información disponible

La información referente a las fuentes de contaminación citadas puede obtenerse básicamente a partir de la base de datos CORINE Land Cover, y del estudio Caracterización de las Fuentes Agrarias de Contaminación de las Aguas por Nitratos realizado por el Ministerio de Medio Ambiente. La primera recoge todos los posibles usos del suelo, mientras que el segundo está centrado en el uso agrícola del mismo, más concretamente, en los efectos de los fertilizantes nitrogenados sobre las aguas subterráneas.

Parámetros y umbrales de caracterización

La tabla 1 refleja los datos relativos a presiones, expresadas como fuentes de contaminación de origen difuso, que pueden obtenerse a partir del CORINE, así como los parámetros empleados para caracterizarlas y para definir los umbrales que permitirán cuantificarlas. Dichas presiones aparecen reflejadas, con el grado de pormenorización en que figuran en el CORINE, en la tabla 2, en la que también se incluye la correlación entre cada uno de los usos del suelo allí citados y el contaminante potencial que podría generar.

Sin perjuicio de que puedan escogerse otros, en el documento Guidance for the analysis of Pressures and Impacts In accordance with the Water Framework Directive aparecen los siguientes umbrales a partir de los cuáles una presión puede considerarse significativa: 

· 
Suelo Urbano: 15% de la superficie total

· 
Suelo Agrícola: 40% de la superficie total

· 
Cultivos de remolacha, patata y cereales: 20% del terreno cultivado

· 
Cultivo de viñas, frutales y hortalizas: 5% del terreno cultivado

En lo que respecta a la información que puede obtenerse a partir del estudio Caracterización de las Fuentes Agrarias de Contaminación de las Aguas por Nitratos antes citado, éste recoge datos relativos al balance de nitrógeno, concretamente a los “sobrantes globales de nitrógeno”, medidos en Kg. de nitrógeno por hectárea de superficie agraria útil (SAU), que resultan de utilidad para caracterizar esta fuente de contaminación difusa por ejemplo, del modo que refleja el siguiente cuadro:

	Sobrantes globales de nitrógeno
	Carga contaminante potencial

	<10 kg N/ha SAU

10-25 kg N/ha SAU
	BAJA

	25-50 kg N/ha SAU

50-100 kg N/ha SAU
	MEDIA

	100-200 kg N/ha SAU

> 200 kg N/ha SAU
	ALTA


Esta información puede correlacionarse con los datos de vulnerabilidad y de contenido de NO3- que figuran en el mismo estudio, con el fin de evaluar el impacto y el consiguiente riesgo en que se hallan las masas de agua consideradas.

3.2. GWPI-4: Fuentes significativas de contaminación puntual en aguas subterráneas

Objetivo

El objetivo de esta Ficha es valorar la incidencia de las fuentes de contaminación puntual sobre el estado de las masas de agua subterránea existentes en la cuenca. Esta incidencia puede expresarse como el porcentaje o el número de tales masas que se hallan en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA, como consecuencia de la presencia de dichas fuentes de contaminación puntual, así como por el número total de estas últimas y los contaminantes que generan.

Información de referencia

La tabla 3 refleja una relación inicial de fuentes puntuales de contaminación a considerar, la cual podrá adaptarse a las disponibilidades de información existentes en los ámbitos particulares de cada Confederación. 

	PRESIÓN IMPRESS

(ref Tabla 2)
	CORINE LAND COVER
	CONTAMINANTES POTENCIALES

	
	VALOR
	DESCRIPCIÓN
	

	Aeropuertos
	12400
	Aeropuertos
	PAHs, hidrocarburos, herbicidas

	Vías de transporte
	12200
	Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
	Alaclor, atrazina, simazina, diuron, isoproturon, trifluralina, terbutilazina, metolacloro, PAHs, hidrocarburos, plomo

En vías de tren: Diuron, Amitrol, Diclobenil, Terbutilacina, Glifosato, Plicoram, Sulfosato

	
	12210
	Autopistas, autovías y terrenos asociados
	

	
	12220
	Complejos ferroviarios
	

	
	12300
	Zonas portuarias
	

	Zonas de regadío
	21200
	Terrenos regados permanentemente
	Biocidas y fitosanitarios

Sólidos en Suspensión 

Eutrofizantes (NO3 y PO4)

Consumidores de O2 (DBO5 o DQO)

Alaclor, Atrazina, Clorfenvinfos, Clorpirifos, Dicofol, Diuron, Endosulfan, Endrín, HCH, Isoproturon, Metoxiclor, Metolachloro, Simazina, Terbutilazina, Trifluralina

	
	21210
	Cultivos herbáceos en regadío
	

	
	21220
	Otras zonas de irrigación
	

	
	21300
	Arrozales
	

	
	22120
	Viñedos en regadío
	

	
	22220
	Frutales en regadío
	

	
	22221
	Cítricos
	

	
	22222
	Frutales tropicales
	

	
	22223
	Otros frutales en regadío
	

	
	22320
	Olivares en regadío
	

	
	24120
	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío
	

	
	24220
	Mosaico de cultivos en regadío
	

	
	24221
	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío
	

	
	24222
	Mosaico de cultivos permanentes en regadío
	

	
	24223
	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío
	

	
	24320
	Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natura
	

	Zonas de secano
	21100
	Tierras de labor en secano
	Biocidas y fitosanitarios

Sólidos en Suspensión 

Eutrofizantes (NO3 y PO4)

Consumidores de O2 (DBO5 o DQO)

Alaclor, Atrazina, Clorfenvinfos, Clorpirifos, Dicofol, Diuron, Endosulfan, Endrín, HCH, Isoproturon, Metoxiclor, Metolachloro, Simazina, Terbutilazina, Trifluralina

	
	22110
	Viñedos en secano
	

	
	22210
	Frutales en secano
	

	
	22310
	Olivares en secano
	

	
	24110
	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano
	

	
	24210
	Mosaico de cultivos en secano
	

	
	24211
	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano
	

	
	24212
	Mosaico de cultivos permanentes en secano
	

	
	24213
	Mosaico de cultivos anuales con cultivos  permanentes en secano.
	

	
	24230
	Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío
	

	
	24310
	Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural
	

	
	24420
	Cultivos agrícolas con arbolado adehesado
	

	Zonas quemadas
	33400
	Zonas quemadas
	Sólidos en Suspensión, 

Eutrofizantes (NO3 y PO4)

	Zonas urbanas
	11100
	Tejido urbano continuo
	Sólidos en Suspensión 

Eutrofizantes (NO3 y PO4)

Consumidores de O2 (DBO5 o DQO)

Sustancias peligrosas

	
	11200
	Tejido urbano discontinuo
	

	
	11210
	Estructura urbana abierta
	

	
	11220
	Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
	

	
	13300
	Zonas en construcción
	

	
	14100
	Zonas verdes urbanas
	

	Zonas mineras
	13100
	Zonas de extracción minera
	Metales extraídos e impurezas

	Zonas recreativas
	14200
	Instalaciones deportivas y recreativas
	Eutrofizantes (NO3 y PO4)

Consumidores de O2 (DBO5 o DQO).

	
	14210
	Campos de golf
	

	
	14220
	Resto de instalaciones deportivas y recreativas
	

	Praderas
	23100
	Prados y praderas
	Eutrofizantes (NO3 y PO4)

Consumidores de O2 (DBO5 o DQO).

	
	24330
	Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de vegetación natural y semi-nat
	

	
	24410
	Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado
	


Tabla 2.- Relación de fuentes de contaminación difusas (CORINE Land Cover)

	Actividad
	Fuentes

	1. Urbana
	1.1  Vertederos de RSU

	
	1.2  Vertederos de inertes

	
	1.3  Instalaciones de gestión de residuos

	
	1.4  Depuradoras de aguas residuales

	
	1.5  Lagunas de efluentes líquidos

	
	1.6  Estaciones de servicio (gasolineras)

	2. Industrial
	2.1  Vertidos industriales líquidos

	
	2.2  Vertedero de R.P.

	
	2.3  Suelos contaminados

	
	2.4  Lagunas de efluentes líquidos

	
	2.5  Efluentes térmicos (generación de electricidad)

	3. Minera
	3.1  Escombreras

	
	3.2  Balsa de lodos

	
	3.3  Agua de drenaje de minas

	
	3.4  Agua de lavado de minerales

	4. Agropecuaria
	4.1  Explotaciones ganaderas

	
	4.2  Acuicultura

	
	4.3  Residuos de proceso de industrias agropecuarias


Tabla 3.- Relación de fuentes puntuales de contaminación

Información disponible

La amplia variedad de fuentes de contaminación puntual es causa de una gran dispersión en las fuentes de la información que deben consultarse. En principio, se considera que podrá disponerse de los siguientes documentos:

· Inventario Nacional de Balsas y Escombreras realizado por el IGME entre 1980 y 1989

· Inventario Nacional de Suelos Contaminados realizados por el antiguo MOPTMA entre 1991 y 1995

· CORINE Land Cover (en los aspectos referidos a suelos contaminados y zonas industriales)

· Inventario de gasolineras

· Inventario de Vertidos 
Parámetros y umbrales de caracterización

La tabla 4 refleja una serie de parámetros y sus valores umbrales para la valoración de fuentes puntuales de contaminación. Además de estas últimas existen otras de más difícil cuantificación, para las cuáles se recomienda el establecimiento de criterios cualitativos. Es el caso, por ejemplo, de las lagunas de efluentes, cuya carga contaminante se clasificaría en baja, moderada y alta, de acuerdo con el origen de efluente (urbano, minero o industrial) y la superficie de la laguna (<1 ha, 1-10 ha y >10 ha).

	TIPO
	MAGNITUD

	
	Umbral
	Parámetro

	Vertidos industriales biodegradables
	4000 h-e
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Contaminantes autorizados (mg/l y g/año)

	Vertidos industriales de actividades IPPC
	Ser actividad IPPC
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Contaminantes autorizados (mg/l y g/año

· Sustancias peligrosas autorizadas (mg/l y g/año)

	Vertidos con sustancias peligrosas
	Verter sustancias peligrosas
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Sustancias peligrosas autorizadas (mg/l y g/año)

	Piscifactorías
	50 l/seg
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Contaminantes en especial nutrientes y biocidas (mg/l y g/año)

	Minas

aguas de agotamiento
	100 l/seg
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Sustancias peligrosas y contaminantes que pueden incorporar al medio (mg/l y g/año)

	Vertidos de sales
	100 t/día TSD
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Contaminantes y sales (mg/l y g/año)

	Vertido térmicos
	Producción 

10 MW
	· Caudal (m3/año; m3/mes y m3/día)

· Temperatura del vertido (ºC)

· Contaminantes (mg/l y g/año)

	Vertederos Urbanos
	Población 

10.000 h.
	· Caudal lixiviado

· Sustancias peligrosas y contaminantes que pueden incorporar al medio

	Vertederos de residuos tóxicos y peligrosos
	Ser vertedero RP
	· Caudal lixiviado

· Sustancias peligrosas y contaminantes que pueden incorporar al medio

	Vertederos de residuos no peligrosos
	Considerar si existe evidencia de presión
	· Caudal lixiviado

· Sustancias peligrosas y contaminantes que pueden incorporar al medio


Tabla 4.- Parámetros y valores umbral para la caracterización de las presiones significativas procedentes de fuentes puntuales.

En lo que respecta a los tanques de almacenamiento de hidrocarburos de las estaciones de servicio, los suelos contaminados (aún en el caso de que hayan sido descontaminados) y las minas abandonadas, todos ellos se consideran siempre de alta potencial contaminante.

3.3. GWPI-6:  Recargas artificiales significativas en las aguas subterráneas

Objetivo

El objetivo de esta Ficha es valorar la incidencia de las de experiencias de recarga artificial sobre el estado de las masas de agua subterránea existentes en la cuenca. Esta incidencia puede expresarse como el porcentaje o el número de tales masas que se hallan en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA por efecto de la recarga artificial, evaluado en función del número de experiencias en desarrollo y el volumen total anual recargado por el conjunto de las mismas.

Información de referencia

La  información necesaria para llevar a cabo la valoración de esta presión se limita a la siguiente:

· Estudios e informes sobre el desarrollo de las experiencias de recarga artificial llevadas a cabo por el IGME.

· Registros de las diferentes Confederaciones Hidrográficas sobre autorizaciones de recarga artificial solicitadas y concedidas (en caso de que existan y estén disponibles).

· Otra información disponible

Parámetros y umbrales de caracterización

Los factores básicos que se recomienda considerar para calificar como significativa una determinada experiencia de recarga artificial son, básicamente, dos: el volumen de agua recargada y su calidad química. Dado que el número total de experiencias llevadas a cabo en las diferentes cuencas hidrográficas no es elevado, lo más oportuno sería intentar recopilar la información de todas las conocidas y documentadas.

La evaluación de los impactos de estas experiencias dependerá, en gran medida, de la relación existente entre el volumen y la calidad del agua recargada, y los valores de estos mismos parámetros en la propia masa de agua subterránea objeto de la recarga. En consecuencia, los parámetros y umbrales de caracterización deberán definirse de forma específica para cada una de las experiencias consideradas.

3.4. GWPI-7:  Intrusión salina significativa y otras intrusiones

Objetivo

El objetivo de esta Ficha es valorar la incidencia de los procesos de intrusión salina y de otra naturaleza sobre el estado de las masas de agua subterránea existentes en la cuenca, expresada como el porcentaje o el número de tales masas que se hallan en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales de la DMA por efecto de tales procesos.

Información de referencia

La  información necesaria para llevar a cabo la valoración de esta presión se limita a la siguiente:

· Estudios e informes sobre las masas de aguas costeras realizados por diferentes Organismos o estamentos de las diferentes Administraciones

· Información sobre las redes de control de calidad de las aguas subterráneas (IGME, CC.HH. y CC.AA.)

Parámetros y umbrales de caracterización

La caracterización de un proceso de intrusión en una masa de agua subterránea y la evaluación de su grado de incidencia o impacto en el estado de la misma, puede llevarse a cabo a partir de ciertos parámetros considerados indicadores de este fenómeno en la masa de agua afectada por dicho proceso. El caso más común y estudiado es la intrusión de agua de mar en las masas costeras de agua subterránea, si bien pueden también producirse fenómenos de intrusión generados por aguas procedentes de otras zonas o masas de agua subterráneas afectadas por la presencia de contaminantes de otra naturaleza.

Para valorar la incidencia de un proceso de intrusión en una masa de agua subterránea y del consiguiente riesgo de no cumplimiento de los objetivos de la DMA, es necesario conocer ciertas características de la masa de agua en la que tiene lugar el fenómeno. En el caso de la intrusión marina en acuíferos costeros, los parámetros más habituales son los ligados a la composición físico-química del agua de mar, especialmente los ligados a la salinidad: conductividad y cloruros.

Aunque también existen otros parámetros o herramientas geoquímicas de gran utilidad para la caracterización de estos procesos –relaciones iónicas, elementos minoritarios, isótopos, etc.–, su disponibilidad suele ser más reducida, por lo que se recomienda emplear los dos parámetros antes citados. La variación espacial de estos últimos, expresada mediante mapas de isocloruros e isoconductividades así como, especialmente, su evolución temporal, permiten definir el grado de intrusión y, en consecuencia, evaluar el impacto de esta presión sobre la masa de agua subterránea considerada.

3.5. GWPI-1: Resumen de las presiones significativas sobre las aguas subterráneas en una cuenca hidrográfica

Objetivo

El objetivo de esta Ficha es sintetizar toda la información relativa a presiones incluida en las cuatro anteriores, mediante un listado de todas las consideradas significativas en la cuenca y acompañadas, en cada caso, por una valoración de su importancia expresada en tres categorías: muy importante, importante o poco importante.

Información de referencia

Según se ha indicado, la relación de presiones significativas se obtendrá de las cuatro Fichas citadas, según un modelo como el siguiente:

	PRESIÓN
	VALORACIÓN

	1. Fuentes difusas

1.1. Usos agrícolas del suelo

1.2. Usos urbanos del suelo
	

	2. Fuentes puntuales

2.1. Actividades urbanas

2.2. Actividades industriales

2.3. Actividades mineras

2.4. Actividades agropecuarias
	

	3. Recarga artificial
	

	4. Intrusión

4.1. Intrusión salina

4.2. Otro tipo de intrusión
	


3.6. GWPI-2: Identificación de las masas de agua en riesgo

Objetivo

El objetivo de esta Ficha es proporcionar una valoración de la situación de riesgo de no cumplimiento de los objetivos de la DMA en la que se encuentran las masas de agua subterránea de la cuenca, acompañada de una breve exposición de los criterios y metodologías utilizados para llevar a cabo dicha valoración. 

Información de referencia

Se hará uso de toda la información contenida en las fichas GWPI 1, 3, 4, 6 y 7, así como de los de los manuales y guías de identificación de presiones e impactos disponibles
.

Presentación

Se presentará una relación de todas las masas de agua subterránea de la cuenca, clasificadas en las cuatro categorías que se describen a continuación:

· Masas de agua en mal estado: aquéllas en las que resulta claro que los objetivos medioambientales de la DMA no serán alcanzables y que, por tanto, deberán ser objeto de una caracterización adicional.

· Masas de agua en riesgo: las que hallándose sometidas a presiones significativas, no reflejan en su estado químico el impacto de las mismas deberán ser objeto de una caracterización adicional.

· Masas de agua en buen estado: se trata de masas sin riesgos que cumplen los objetivos medioambientales de la DMA.

· Masas sin datos: aquéllas en las que, debido a lagunas de información, no es posible determinar si se hallan o no en riesgo y,  en consecuencia, precisan de la realización de trabajos adicionales para efectuar, al menos, la caracterización inicial.

En los dos primeros casos deberá incluirse una relación de las presiones que han propiciado su inclusión en las respectivas categorías.

ANEXO

fUENTES DE iNFORMACIÓN

· Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

· Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las aguas subterráneas de la contaminación (COM(2003) 550 final)

· Guidance for the analysis of Pressures and Impacts In accordance with the Water Framework Directive (2002)

· Manual para Análisis de Presiones e Impactos en Aguas Superficiales (MIMAM - 2004)

· Identificación de Presiones y Evaluación de Impactos de las Masas de Aguas Subterráneas (2003)

· Colección de fichas-guía para la presentación a la UE de informes relativos a presiones e impactos sobre las aguas subterráneas
�








Figura 2.- Evaluación de presiones e impactos según el Manual de Aguas Superficiales
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Tabla 1.- Valores umbral para identificar las presiones significativas procedentes de fuentes difusas (Fuente: Corine Land Cover)
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� Si bien su elaboración no corre a cargo del IGME, debería incluirse en esta relación la Ficha GWPI-5: Extracciones significativas de aguas subterráneas
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